6.11.0.0
------------------------------------------------------------------------------
AVLServocesIntrack
	Informação do nível do tanque de combustível
Dependência:
	Aṕós atualizar, informar o Diego (engenharia) para que ele possa atualizar o Firmware no cliente

6.10.2.8
------------------------------------------------------------------------------
DBDispositivos
	Alteração para identificar o motorista pelo RFID

InlogHistoricoStatusColeta
	Alteração para diminuir exceções de acesso a lista

AVLServicesIntrack
	Ticket 114646: Além do ponto de Histórico Absoluta, a consulta ao GMT será cada 30 minutos de histórico, o que ocorrer primeiro.
	Para resolver problema descrito no ticket 112547
	
ServidorProcessosServices
	Alteração para verificar travamento ao limpar periódicos


6.10.2.7
------------------------------------------------------------------------------
Dbdispositivos
    -> Modelo único para envio de comando de lista de motoristas
    -> Opção para desligar o envio automátivo, por padrão a opção virá ligado. Deverá ser desligado apenas em empresas que já enviam lista de RFID na versão 6.10.2.5 - Corpus e PGTur
Mifare, RFID
    -> Modelo único para envio de comando de lista de motoristas
    

6.10.2.6
------------------------------------------------------------------------------
DBDispositivosHistorico
	-> Hodometro resetado quando informado por status e KM passou de 2 Bilhões
DBDispositivos
	-> Ajustes para não identificar de RFID como inteiro
GisEyes/BUS
	-> Correção na tela de Cadastro de Período a Desconsiderar Telemetria que não permitia salvar.
	
6.10.2.5
------------------------------------------------------------------------------
InlogHistoricoStatusColeta
	O ponto anterior ao início de coleta e o posterior ao término da coleta devem ser marcados com a opção EmColeta
	
DBCLient - BUS
	Alteração na consulta para que o AVL seja selecionado automaticamente quando tiver apenas 1 vinculado ao veículo, resolvendo o problema do ticket 109273
	
6.10.2.4
------------------------------------------------------------------------------
Envio de Lista de Motoristas para RFID
I.	Configurar no dat do DBDispositivos o tempo em que deve consultar o BD para atualizar a lista de motoristas (em Minutos)
	Default: 1
	Mínimo: 1
	Máximo: 30
	
	[Configuracoes]
	TempoMaximoEsperaRFID
	
II. Deve ser configurado no cadastro de empresas as informações referentes a:
	Campo Status da tabela vertical de motorista
	Campo Apagado da tabela vertical de motorista
	Campo RFID da tabela vertical de motorista
	
III.O Limite de RFIDs a serem enviados são:
	800
	
IV. O envio de RFID é ordenardo, então caso haja mais de 800 registros, será enviado apenas até a posição 800º

V. Se já tiver 800 registros e for adicionado mais veículos, será enviado uma lista ordenada completa, obedecendo o descrito no item IV
